Техническое задание
на поставку 
передвижной электротехнической лаборатории (ППУ-1), 
производства ОАО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ», на шасси Газ 33081.
для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»
№ закупки:  04/2014

Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя  шасси и завода-изготовителя передвижной электротехнической лаборатории (ППУ-1).
Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1) должна быть 2013-2014 года выпуска.
Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1), должна не иметь пробега, не быть в эксплуатации,  не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовым к эксплуатации и регистрации в Ростехнадзоре.
 
Краткая характеристика:

	1
	колесная формула                                          
	4х4

	2
	количество мест в кабине                              
	2 (включая место водителя)


	3
	длина/ширина/высота, мм, не более            
	6250/2340/2520


	4
	колесная база, мм  
	3770

	5
	просвет дорожный, мм, не менее                   
	315


	6
	двигатель тип, модель                                  
	4 цилиндра, ММЗ Д-245,7-1656

	7
	топливо
	дизельное

	8
	масса (снаряженная/полная),кг
	3710/5950

	9
	грузоподъемность, кг 
	2000

	10
	грузовая платформа, мм 
	3490/2170/510

	11
	мощность двигателя, л.с.                     
	 117

	12
	емкость бака, л                                                 
	 105

	13
	коробка передач                                               
	 механика, 5-ступенчатая

	14
	тормоза                        
	передние барабанные, задние барабанные

	15
	шины (марка, тип)
	пневматические, радиальные
размер 12,00 R18 КИ-115А

	16
	цвет кабины
	белый

	17
	цвет кузова
	желтый

	18
	кузов типа «Фургон»
	1. Цельнометаллический стальной сварной типа «Фургон»,  
1.  Кузов сварной, металл «обшивки» не менее 1 мм,  несущий каркас кузова – труба прямоугольная, 
 сварное (неразъемное) соединение внешнего металлического листа «обшивки» с несущим  каркасом, утеплитель – пенополистирол не менее  40 мм, напольное покрытие – фанера + автолайн,   внутренняя обшивка кузова: экструдированный пластик светлого цвета, внешняя окраска кузова:  желтый,  с  продольно нанесённой  полосой с надписью  «ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ»,   
1.  Дверь смежная, между  операторным и высоковольтным отсеком,  стол – тумба с выдвижными ящиками, внутреннее освещение,
1.  кабельный канал, для вывода электрических проводов и кабелей при проведении  работ, размещается в нижней части правой двери распашной,      
1.  Две распашные двери сзади кузова в высоковольтный отсек, одна дверь по правому борту в отсек   оператора, в каждую дверь  кузова типа «Фургон» установлено «глухое»  окно,
      •     Переговорное устройство: кабина водителя – операторный отсек,  
      •     Отопитель автономный AirTop 2000




	19
	отсек оператора                                     
	       •     Пульт управления оборудованием лаборатории,
      •      Сидения двухместные, оборудованные ремнями безопасности.  


	20
	оборудование электротехнической лаборатории                      
	Оборудование, смонтированное на борту ППУ-1, должно выполнять следующие функции:
1. испытание повышенным переменным (до 50 кВ) и выпрямленным напряжением (до 70кВ);
1. прожиг и дожиг дефектной изоляции кабелей;
1. низковольтные измерения,
1. определение трассы кабельной линии и места повреждения индукционным методом;
1. определение трассы кабельной линии и места повреждения акустическим методом
Схема коммутации и управления ППУ-1 должно соответствовать следующим требованиям:
Обеспечивать контроль над состоянием заземления на борту ППУ, в случае нарушения заземления –  автоматически отключать оборудование ППУ с обязательным опусканием заземлителей.
ППУ1 должно обеспечивать электропитание всего электротехнического оборудования от внешней сети 380В,  50 Гц  

	21
	пульт управления
	 Пульт должен быть оснащен: 
 - контролем заземления лаборатории,
· системой блокировок дверей в высоковольтного отсека,
· системой аварийного отключения лаборатории,
· системой звуковой и световой сигнализации


	22
	блок автономного питания БАП-20
	3-х фазный, не меньше 20 кВт 
    «Крутящий момент» на генератор должен передаваться с коробки отбора мощности через карданную передачу.    

	23
	Аппарат испытательный АИСТ-50/70
	Должен иметь: 
1. Возможность установки тока отсечки от 1 до 50мА; 
2. Измерение значения тока утечки при переменном и выпрямленном испытательном напряжении; 
3.Возможность изменения испытательного напряжения со скоростью от 1 до 10кВ/с в автоматическом режиме. 

Диапазон: 
- переменного испытательного напряжения -  не более 50кВ 
- выпрямленного испытательного напряжения – не более 70кВ;

	24
	Прожигающая установка БП-30 с устройство «дожига» БД-2
	        Блок прожига БП-30 должен состоять из двух частей: 
1. Преобразователь частоты ПВС ( f=800 Гц, 8 кВт) 
Электропитание 3-х фазное  U вх. линейное = 380 В.    
    Выходной регулируемый сигнал  3-фазный.                                 
2. Трансформатор «прожига» БП-30, 3-х фазный вход.   
 
        Устройство «дожига» БД – 2: 
Ток, потребляемый из сети, не более – 100 А.
Выходной выпрямленный ток – 250 А


	25
	Блок акустический БА-3500
	Должен определять точное место повреждения  акустическим приемником входящий в состав КИП – 2Т - Конденсатор:  5кВ (q = 3500 Дж).  
Режим работы: ручной, автоматический. 


	26
	Рефлектометр «РЕЙС-305»
	Должен осуществлять импульсный метод отыскание места повреждения


	27
	Поисковый комплект КИП-2Т.
	Должен точно определять места повреждений подземных кабелей индукционным и акустическим методами; для поиска трассы

	28
	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
	- Перчатки диэлектрические  - 2 пары
- Указатель высокого напряжения 10кВ- 1 шт.
- Указатель низкого напряжения - 1 шт.
- Коврик диэлектрический     - 1 шт.
- Боты диэлектрические         -2 шт.
- Каска защитная оранжевая  - 2 шт.
- Штанга оперативная ШО-15 – 1 шт. 
- Штанга оперативная ШО-35 – 1 шт.

	29
	Комплект коммутационных проводов, кабелей на барабанах и принадлежностей. 
	-  барабан с высоковольтным проводом СКВИЛ сечение 10 мм.кв – 70, 20 метров;
-  барабан с высоковольтным проводом ПВВ, 20 метров; 
-  барабан с проводом защитного заземления ПЩ (МГ) сечение 10 мм.кв., 20 метров;
-  барабан с проводом рабочего заземления ПВ- 3 сечение 4 мм.кв., 20 метров;
-  барабан с проводом защиты от появления напряжения на корпусе КГ 1 х 2,5 мм.кв., 20 метров;  
-  барабан с кабелем КГ 1 х 35 мм2, 2х20 метров;
-  барабан с кабелем подключения внешней сети КГ 3 х 4 + 1 х 2,5, 20 метров; 
-  кабель КГ 1х35, 2х20 метров;
-  штырь заземления – 1 шт.

	30
	гарантия на передвижную электротехническую лабораторию ППУ-1
	

        12 месяцев 

	31
	Производитель
	ОАО «ЗАВОД КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ», г.Пенза



Поставляемая передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1) по своему качеству должна соответствовать стандартам качества (действующим ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам).
На каждую единицу оборудования предоставляются необходимые сертификаты и техническая документация. Передвижная электротехническая лаборатория (ППУ-1)  должна быть разрешена к свободному обращению на территории РФ. 
Продавец обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю следующие документы: 
· Паспорт транспортного средства (ПТС); 
· Техническая документация на русском языке; 
· Гарантийная книжка;
· Комплект ключей.
· Руководство по эксплуатации;
· Принципиальную электрическую схему  ЭТЛ;
· Паспорта на все единицы оборудования, смонтированные на борту автомобиля, если они выпускаются серийно;
· Протоколы испытаний, необходимых для аттестации смонтированного оборудования в органах Ростехнадзора.
· Пакет документов необходимых  для регистрации электротехнической лаборатории в органах ГИБДД.
Требования к техническому описанию электрооборудования лаборатории, представленному к заявке:
	Представленные в заявках описания лабораторий должны отвечать следующим требованиям:
- Должна быть указана марка лаборатории и её производитель;
- Должен быть указан приборный состав лаборатории;
-Должны быть указаны производители основных узлов (приборов), используемых в лаборатории. Это в обязательном порядке относится к оборудованию, реализующему функции прожига; импульсной рефлектометрии; других методов предварительного обнаружения места повреждения; индукционного поиска; акустического поиска.
Должно быть указано, какие приборы и каким именно образом  обеспечивают выполнение функций, заявленных в Техническом Задании. Если в соответствующем пункте  Технического Задания  предъявлены не только количественные, но и качественные требования, заявитель должен объяснить, как именно его оборудование обеспечивает выполнение этих качественных требований.
Если поданная заявка не содержит приборного состава лаборатории, она не принимается к рассмотрению.
Если поданная заявка не содержит указания на производителя основных узлов лаборатории, она не принимается к рассмотрению.
Если поданная заявка не разъясняет, какие приборы и как именно обеспечивают выполнение заявленных в Техническом Задании функций, она не принимается к рассмотрению.



Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» 				  	          М.М. Хохлов
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Согласованно:

			И.о. мастера участка РЗА 						А.С. Ковин
