Техническое задание
на поставку железобетонных опор
для ОАО «ЮТЭК - Энергия»
№ закупки:  31/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2 (база ОАО «ЮТЭК-Энергия»)  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК - Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.
4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
        5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	 Железобетонные опоры СВ-110-3,5

	Соответствие ГОСТу
	шт
	420
	п.1
	Размеры, мм:
L-11000; 
B-185/175; 
H-280/165.
(7 вагонов, при норме погрузки 60 шт в вагон)

	2
	Железобетонные опоры С 112-2
	Соответствие ГОСТу
	шт
	100
	п.1
	Размеры, мм:
L-11200; 
B-170; 
Т-285;
H-245-175;
h-225-165/
 (2 вагона, при норме погрузки 50 шт в вагон)
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