Техническое задание лот №1
на поставку спецодежды для работников  
ОАО «ЮТЭК - Энергия»

№ закупки:  01/2014
1. Общие требования: 
Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2 (производственная база  ОАО «ЮТЭК – Энергия»  )

Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.
 
1.2. Условия оплаты:
Форма оплаты - безналичный расчет. Заказчик производит предварительную оплату в размере до 50%, предполагаемого к поставке  товара, на основании счета, выставляемого Участником закупки. Остаток денежных средств перечисляется на основании счета по факту поставки в течение 10 дней,  с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную.

            3. Требования к товару:
3.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Постановления правительства РФ от 24.12.2009 №1213 «Об утверждении технического регламента о безопасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ Р 12.4.234-2007 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний» и иным нормативным правовым документам РФ.
3.2. Все изделия должны сопровождаться сертификатами соответствия, руководством по эксплуатации (с указанием назначения, срока службы, правил эксплуатации и хранения).
3.3. Спецодежда не должна менять свойства при стирке, чистке и обеззараживании.
3.4. Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ.
3.5. Цвет спецодежды желателен в синей цветовой гамме.
3.6. На куртках должен  быть вышит на спине логотип предприятия (100х300 мм).
3.7. Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен соответствовать сроку изготовителя, но не менее двух лет. Срок изготовления продукции - не ранее 2013г. 
          4. Требования к организации поставки:

     4.1. Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
    4.2. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции.

5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование товара
	Качественные характеристики ГОСТ/ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Костюм летний из термических материалов, с постоянными защитными свойствами от рисков электрической дуги
	Костюм мужской Летний
Уровень защиты:  50 кал/см2. Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Полочки куртки и передние части рукавов с двойным слоем ткани.
 Куртка с застежкой на пуговицах с лева на  право. Кокетки из отделочной ткани контрастного ярко-красного цвета. Манжеты рукавов с регулировкой ширины. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией и бретелями, застегивающимися на карабины. Линия талии стянута эластичной лентой. Передние части полукомбинезона с защитными накладками.
Ткань : «Флеймшилд», Carrington(Англия), плотность- 380 г/м2, хлопок-100 %, огнестойкая технология Пробан, МВО.
Цвет: васильковый с красным.
	шт.
	6
	п.1
	


	2
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений мужской летний 
	Комплектация: Куртка+ полукомбтнезон. Ткань: «Премьер Стандарт 250», полиэфир-65%, хлопок-35%, 250 г/м2, ВО. Застежка на пуговицах. Воротник отложной. Карманы: на куртке -вместительные нагрудные и боковые, дополнительный на рукаве; на полукомбинезоне-накладные для инструментов. Цвет: васильковый с серым.ГОСТ 27575-85
	шт.
	20

	п.1
	

	3
	Костюм зимний из термических материалов, с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке
(от электрической дуги)
	Уровень защиты до 100 кал/см2. Костюм для эксплуатации в IVи особом климатическом поясе. Костюм состоит из: куртки (модель со съемным утеплителем), полукомбинезона и жилета.
Куртка с застежкой на пуговицах с лева на право. Капюшон съемный утепленный. Кокетки из отделочной ткани контрастного ярко-красного цвета со световозвращающей полосой серого цвета.
Манжеты рукавов с регулировкой ширины.
Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией и бретелями, застегивающимися на карабины. Линия талии стянута эластичной лентой. Передние части полукомбинезона с защитными накладками.
Ткань верха:«Флеймшилд»,Carrington  , плотность- 400г/м2, хлопок-100 %, огнестойкая технология  Пробан, МВО. Ткань подкладки: «Венус пробан», Carrington  , плотность -220 г/м2,хлопок-100%, огнестойкая технология  Пробан.Утеплитель: «Тинсулейт FR», 2 слоя в куртке, 2 слоя в полукомбинезоне , 1 слой в жилете. Плотность 150 г/м2.
Цвет: васильковый с красным.ГОСТ 12.4.234-2007
	шт.
	19
	п.1
	

	4
	Костюм на утепляющей прокладке мужской
	Костюм Гост Р 12.4.236-2007/2011. Костюм для эксплуатации в III климатическом поясе. Комплектация: куртка +полукомбинезон. Ткань верха: Оксфорд, полиамид-100%, ПУ покрытие, Тефлон.
Утеплитель: Холлофайбер, 100 г/м2, 3 слоя (куртка), 2 слоя (полукомбинезон)
Воротник: стойка, отделанная изнутри флисом. Цвет: темно-синий с черным
	шт.
	8
	п.1
	

	5
	Куртка меховая ( укороченная) на овчине
	Куртка меховая мужская. Укороченная на молнии. Утеплитель -овчина ГОСТ 5710-85
	шт.
	16
	п.1
	

	6
	Шапка зимняя натур. мех
	Шапка «Цигейка» ГОСТ 10325-79 Материал: сукно, натуральная овчина. Цвет: черный
	шт.
	20
	п.1
	

	7
	Рукавицы меховые
	ГОСТ 20176-84 Плотная хлопчатобумажная ткань, натуральный мех!
	пар.
	30
	п.1
	

	8
	Костюм противоэнцифалитный мужской летний
	Комплектация: куртка + брюки. Ткань палаточная 100 %, ВО. Защитные элементы: Капюшон с противомоскитной сеткой, трикотажные напульсники по низу рукавов. Цвет: хаки
	шт.
	26
	п.1
	

	9
	Подшлемник Трикотажный 
	ГОСТ 31228-2004. Материал: шерсть-40%, Акрил-60%. Цвет: черный
	шт.
	10
	п.1
	

	10
	Подшлемник утепленный зимний
	ГОСТ 31228-2004 .Мех натуральный -овчина. На завязках.
	шт.
	10

	п.1
	

	11
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного метала,  для сварщика утепленный зимний
	Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.
Комплектация: Куртка и брюки. Ткань верха: парусина лен-54%, хлопок-46%, 520 г/м2, Огнестойкая пропитка, спилок (кожа)- 100% .Утеплитель: ватин -2 слоя По задним половинкам брюк по низу изделия усилительные накладки из брезента. Воротник и потайная  планка застежки отделаны молескином с огнеупорной пропиткой. Спинка из брезента с кокеткой, переходящей на полочку из огнестойкого спилка. Вентиляционные отверстия по линии настрачивания кокетки. Застежка перенесена на другую сторону, чтобы при сварке в полость застежки не попадали искры и брызги из металла. Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой и огнестойкий спилок. ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	шт.
	2
	п.1
	

	12
	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного метала,  для сварщика  Летний
	Комплектация: куртка + брюки. Ткань: парусина, лен-54%, хлопок-46%, Огнестойкая пропитка, спилок (кожа)- 100%.Застежка: потайная на пуговицах. Защитные элементы: Внутренние манжеты. Усиленные накладки из спилка: на полочках , передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Ткань: брезент с огнеупорной пропиткой и огнестойкий спилок. Цвет: коричневый. ГОСТ Р ИСО 11611-2011
	шт.
	2
	п.1
	

	13
	Белье нательное термостойкое (летнее)
	Белье нательное х/б (летнее)
Состав: (хлопок, полиэстер)
ГОСТ 26085-84,
ГОСТ Р 53145-2008
	шт.
	38
	п.1
	

	14
	Белье нательное термостойкое (зимнее)
	Белье нательное (зимнее)
двухслойное с антибактерицидной пропиткой для низких температур.
Состав: (хлопок, полиэстр, шерсть, акрил)

ГОСТ 26085-84,

ГОСТ Р 53145-2008
	шт.
	30
	п.1
	

	15
	Плащ влагозащитный летний
	ГОСТ : 12.4.134-83 Материал:  полиэфир 100%, ПВХ покрытие .  Капюшон убирается в воротник. Карманы накладные с клапанами. Вентиляционные отверстия : под проймой, под отлетной кокеткой - сетка. Цвет синий.
	шт.
	10
	п.1
	

	16
	Накомарник
	ГОСТ 25295-91,
ГОСТ Р 12.4.234-2007
	шт.
	8
	п.1
	

	17
	Перчатки  трикотажные термостойкие
	Эксплуатация в IV и особом климатическом поясе.
Состав материала: Параарамидное волокно Кевлар.
Свойства: Покрытие Neptune волокна, которое отталкивает жидкости, предупреждая повреждения.
Надеваются под диэлектрические перчатки и предохраняют руки от теплового воздействия электрической дуги.
Цвет: желтый. ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009, EN420, EN 407
	пар.
	136
	п.1
	

	18
	Перчатки с полим.покрытием ПВХ
	Перчатки х/б с ПВХ черные.
ГОСТ 12.4.246-2008
	пар.
	700
	п.1
	

	19
	Перчатки с полим.покрытием утепленные
	Перчатки ПВХ утепленные.
ГОСТ 12.4.010-75
ГОСТ 12.4.183-91.
	пар.
	70
	п.1
	

	20
	Наплечники
	ГОСТ 12.4.011-89
	шт.
	2
	п.1
	

	21
	Наколенники
	Наколенники универсальные.
ГОСТ 12.4.011-89
	пар.
	2
	п.1
	

	22
	Перчатки для защиты от искр (сварщику)
	ГОСТ 12.4.246-2008

	пар.
	4
	п.1
	

	23
	Перчатки утепленные от искр и брызг и распл.металла (сварщику)
	ГОСТ Р 12.4.247- 2008
	пар.
	4
	п.1
	

	24
	Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений или пыли из нетканых материалов мужской 
	Нетканый материал- спанбонд, полипропилен-100%. Застежка на молнии.
Капюшон притачной. Цвет: белый ГОСТ 12.4.100-80
	шт.
	44
	п.1
	

	25
	Сигнальный жилет 
	2 класс защиты. Материал: трикотажное полотно, полиэфир-100%. Цвет: флуоресцентный оранжевый/ желтый ГОСТ Р12.4.219-99
	шт.
	44
	п.1
	



Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»						М.М.Хохлов
