     Техническое задание
               на поставку поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511), 
производства ОАО «СТРОЙДОРМАШ», на шасси Урал-43206-1212-61.
для нужд ОАО «ЮТЭК - Энергия»
  № закупки:  25/2014
Общие требования:
 Поставляемый товар должен соответствовать по качеству и комплектности технической документации завода-изготовителя  шасси и завода-изготовителя поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511).
Автомобиль Урал-43206-1212-61 и поворотная бурильно-крановая установка (ПБКМ-511) должны быть 2014 года выпуска, не иметь пробега, не быть в эксплуатации,  не состоять в споре и под запрещением, не обремененным правами третьих лиц, технически исправным, готовыми к эксплуатации и постановке на учет в ГИБДД.

Краткая характеристика:


	1
	колесная формула                                          
	4х4

	2
	кабина
	Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления

	3
	длина/ширина/высота, мм, не более            
	7588/2500/3740


	4
	двигатель тип, модель                                  
	ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, V-6, с турбонаддувом

	5
	номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.)
	169 (230)

	6
	максимальный крутящий момент при 1300 1/мин, Нм (кгс*м)
	882(90)

	7
	масса (снаряженная/полная),кг
	6935/13300

	8
	мощность двигателя, л.с.                     
	 230 л.с.   

	9
	емкость бака, л                                                 
	 200

	10
	коробка передач                                               
	 ЯМЗ-236У, механическая, 5-ступенчатая, 3-ходовая

	11
	раздаточная коробка
	Механическая, 2-ступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом

	12
	рабочая тормозная система
	Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом

	13
	шины (марка, тип)
	425/85 R21 КАМА-1260, с регулируемым давлением

	14
	цвет кабины и боковых бортов
	серый

	15
	максимальная глубина бурения, м
	5

	16
	Диаметр бура лопастного, м
	360

	17
	угол бурения, градусов
	60…95

	18
	максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н.м
	4900

	19
	максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте, кН
при заглублении
при выглублении

	

45,3
47,7

	20
	частота вращения бурильного инструмента, с-1 (об./мин.)
при бурении с максимальной нагрузкой
при разбросе грунта

	


0,87 (52)
2,17 (130)

	21
	угол поворота мачты в плане, градусов, не менее
	240

	22
	продольное перемещение бурильного оборудования, м
	0,8

	23
	максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг
	2000

	24
	максимальная высота подъема грузового крюка, м
	8

	25
	гарантия на  автомобиль  ПБКМ-511
	

12 месяцев или 1 000 мото часов




Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам качества (действующим ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам).
На каждую единицу продукции предоставляются необходимые сертификаты и техническая документация. Продукция должна быть разрешена к свободному обращению на территории РФ. 
Продавец обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю следующие документы: 
· Паспорт транспортного средства (ПТС); 
· Техническая документация на русском языке; 
· Сервисная книжка;
· Комплект ключей.
· Руководство по эксплуатации;
· Одобрение типа транспортного средства;
· Комплект ЗИП;
· Пакет документов необходимых  для регистрации поворотной бурильно-крановой машины (ПБКМ-511) в органах ГИБДД.





          Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия» 				  	          М.М. Хохлов
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