Техническое задание
                                                              на поставку оборудования РУ-6 кВ; РУ-0,4 кВ в
трансформаторные подстанции капитального исполнения в г.Урай
для нужд  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
№ закупки:  05/2014
1. Общие требования: 
Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 15 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя, сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2013 года.
3.3.Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода -      изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика или подтверждающий документ о наличии продукции у Поставщика. 

4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Срок поставки

	Примечание

	1
	РУ-6кВ ТП-51
	
	
	
	
	не более 45 календарных дней
	-

	1.1.
	Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо.
	Соответствие ГОСТу
	шт
	     1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №1,2

	1.2.
	Камера КСО-301М-1з, (секционная),   550х775х1900, (ШхГхВ), цвет серый, дверца открывается вправо
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №1,2

	1.3.
	Комплект сборных шин
	Соответствие ГОСТу 
	комп.
	1
	п.1
	
	-

	1.4.
	Инвентарная перегородка
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	
	-

	2
	РУ-6кВ ТП-39
	
	
	
	
	
	-

	2.1.
	Камера КСО-301М-3Н, (линейная), 550х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	6
	п.1
	
	В соответствии с приложением №3,4

	2.2.
	Камера КСО-301М-3Н, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №3,4

	2.3.
	Камера КСО-301М-1з, (секционная), 800х775х1900, (ШхГхВ),    цвет серый
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №3,4

	2.4.
	Камера КСО-301М-4Н, (трансформаторная), 550х775х1900, (ШхГхВ),   цвет серый
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	2
	п.1
	
	В соответствии с приложением №3,4

	2.5.
	Торцевая панель
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	п.1
	
	-

	2.6.
	Шинный мост ШМП1
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	1
	п.1
	
	-


	2.7.
	Инвентарная перегородка
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	1
	п.1
	
	-

	2.8.
	Комплект сборных шин
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	
	-

	3
	РУ-6кВ ТП-103
	
	
	
	
	
	-

	3.1.
	Камера КСО-301У-3Н, (секционная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый
	Соответствие ГОСТу 
	шт
	1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №5,6

	3.2.
	Камера КСО-301У-3Н, (линейная), 800х850х1900, (ШхГхВ), цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	3
	п.1
	
	В соответствии с приложением №5,6

	3.3.
	Камера КСО-301У-4Н, (трансформаторная), 800х850х1900, (ШхГхВ),
цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	
	В соответствии с приложением №5,6

	3.4.
	Торцевая панель
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	п.1
	
	-

	3.5.
	Комплект сборных шин
	Соответствие ГОСТу
	комп.
	1
	п.1
	
	-

	3.6.
	Инвентарная перегородка
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	п.1
	
	-

	   4
	РУ-0,4 кВ ТП-90
	
	
	
	
	
	-

	4.1.
	Ячейка (вводная) ЩО-70-1-42, 600х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	
	
	В соответствии с приложением №7,8

	4.2.
	Ячейка (линейная) ЩО-70-2-17, 800х600х2200, (ШхВхГ), цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	3
	
	
	В соответствии с приложением №7,8

	4.3.
	Ячейка (секционная) ЩО-70-1-72, 600х600х2200, (ШхВхГ),  цвет серый
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	
	
	В соответствии с приложением №7,8

	4.4.
	Торцевые панели
	Соответствие ГОСТу
	шт
	2
	
	
	-

	4.5.
	Щит учета ЩО-70-1-96 в комплекте с двумя электросчетчиками «Матрица» NP73L.3-5-2
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	
	
	В соответствии с приложением №7,8

	4.6.
	Щит учета ЩО-70-1-96 в комплекте с одним электросчетчиком «Матрица» NP73L.3-5-2
	Соответствие ГОСТу
	шт
	1
	
	
	В соответствии с приложением №7,8

	4.7.
	Комплект сборных шин
	Соответствие ГОСТу
	комп.
	1
	
	
	-



             


      Директор ОАО «ЮТЭК - Энергия»					                                  М.М.Хохлов












                                                                                                                                                                                      Согласованно:                                                                     
                                                                                                                       Ведущий инженер                                    А.В.Халевин
                                                                                                                       Начальник отдела                                      Н.И.Захаров

