     Техническое задание
            на поставку металлопроката для ОАО «ЮТЭК - Энергия»
  № закупки:  29/2014
1. Общие требования: Поставка осуществляется по адресу 628285, Ханты-Мансийский автономный округ,  г. Урай,    ул. Сибирская, дом 2  
Получатель:  ОАО «ЮТЭК - Энергия»
1.1. Тара:
Поставляемый товар, должен отгружаться Поставщиком в полной сохранности груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. 
2. Условия оплаты:
Форма оплаты – безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Заказчик производит оплату в полном объеме в срок до 3 банковский дней, после поставки товара на базу ОАО «ЮТЭК-Энергия» и проверки его сохранности от повреждений, с подписанием Товарной накладной унифицированной формы и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:
              - Счет-фактуру;
              - Товарную накладную;
              - Паспорт завода-изготовителя,сертификат качества.
3. Требования к организации поставки:
3.1 Поставщик обязан предусмотреть доставку товаросопроводительных документов (оригинал  товарной    накладной и счета-фактуры) с поставкой продукции или экспресс доставкой в течение 5-ти дней после поступления продукции на склад Заказчика.
3.2.Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, неиспользованной, изготовленной не ранее  2014 г.
4. Документация лицензионного и разрешительного характера:
4.1.В случае, установленном законодательством необходимо наличие лицензии на право изготовления и реализации продукции. 
4.2.Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ.
5. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
                                                                                                                                                                      Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки, получатель
	Примечание

	1
	Полоса 5х40
	ГОСТ 103-2006
	шт
	54
	п.1
	Длина полосы по 6 м.

	2
	Круг 20
	ГОСТ 2590-2006
	т
	   0,44
	п.1
	

	3
	Металлическая труба Ø=219 мм, δ=10 мм
	ГОСТ 8731-74
	шт
	13
	п.1
	Длина труб от 11,3 до 11,7м

	4
	Швеллер 16
	ГОСТ 8240-97
	шт
	22
	п.1
	Длина швеллера по 6 м.

	5
	Уголок 70х70х5
	Соответствие ГОСТу
	шт
	25
	п.1
	Длина уголка по 6 м.

	6
	Труба квадратная 40х40х4
	Соответствие ГОСТу
	шт
	47
	п.1
	Длина труб от 11,3 до 11,7м

	7
	Уголок 50х50х5
	Соответствие ГОСТу
	шт
	89
	п.1
	Длина уголка по 6 м.

	8
	Лист ПВЛ, δ=4 мм
	Соответствие ГОСТу
	м2
	73
	п.1
	

	9
	Лист металлический, δ=10 мм
	Соответствие ГОСТу
	м2
	2,7
	п.1
	30 шт пластин размером 30х30см

	10
	Профилированный лист , цвет RAL7042
	Соответствие ГОСТу
	м2
	100
	п.1
	

	11
	Сталь горячекатаная, круглая δ=18 мм
	ГОСТ 2590-88
	шт
	75
	п.1
	Длина стали по 6 м.

	12
	Полоса 4х40
	ГОСТ 103-76
	шт
	265
	п.1
	Длина полосы по 6 м.
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